[image: ]MGF 3115 640KV / 900KV
Test report




	Версія продукту
	640KV / 900KV
	Вага мотору
	113g / 112.5g

	Розмір мотору
	d-36.8 mm
h-47 mm
	Опір обмоток
	
84mΩ / 38mΩ

	Дроти
	260 mm, 18AWG
	Конфігурація
	12N14P

	Діаметр валу (фланцю)
	5 mm
	Номінальна робоча напруга
	8S / 6S

	Струм холостого ходу (10V)
	0,75А / 1,75A
	Максимальний струм
	51,56A / 68,87A

	Максимальна потужність
	1530W / 1948W
	Рекомендований пропелер
	GF 1050R
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Пропеллер
	
Напруга,V
	
Тяга, г
	Motor-G 3115 KV640

	
	
	
	Струм
	Потужність
	Ефективність
	PWM
	RPM

	
	
	
	А
	W
	g/W
	
	

	





Gemfan 1050Rx3
	






БЖ 32V(8S)
	250
	0,88
	28
	8,93
	17
	4023

	
	
	500
	2,21
	71
	7,04
	1317
	5534

	
	
	750
	3,59
	115
	6,52
	1390
	6514

	
	
	1000
	5,36
	171
	5,85
	1463
	7473

	
	
	1250
	7,62
	243
	5,14
	1522
	8408

	
	
	1500
	9,45
	301
	4,98
	1576
	8999

	
	
	1750
	12,38
	394
	4,44
	1636
	9768

	
	
	2000
	14,88
	473
	4,23
	1675
	10435

	
	
	2250
	18,07
	574
	3,92
	1737
	11092

	
	
	2500
	20,23
	642
	3,89
	1770
	11559

	
	
	3000
	27,14
	859
	3,49
	1856
	12416

	
	
	3500
	35,3
	1114
	3,14
	1964
	13383

	
	
	Max*
	41,11
	1287
	2,98
	2000
	13968

	
	
	
	3832



Сторінка 1 з 4

	
Пропеллер
	
Напруга,V
	
Тяга, г
	Motor-G 3115 KV640

	
	
	
	Струм
	Потужність
	Ефективність
	PWM
	RPM

	
	
	
	А
	W
	g/W
	
	

	





HQ Prop MQ10x5x3
	






БЖ 32V(8S)
	250
	0,84
	27
	9,26
	1201
	3785

	
	
	500
	2,18
	70
	7,14
	1311
	5280

	
	
	750
	3,7
	118
	6,36
	1381
	6251

	
	
	1000
	5,8
	185
	5,41
	1453
	7216

	
	
	1250
	7,94
	253
	4,94
	1516
	8022

	
	
	1500
	10,82
	345
	4,35
	1577
	8617

	
	
	1750
	13,59
	432
	4,05
	1628
	9288

	
	
	2000
	15,83
	503
	3,98
	1670
	9966

	
	
	2250
	18,81
	597
	3,77
	1713
	10442

	
	
	2500
	21,63
	686
	3,64
	1758
	10947

	
	
	3000
	29,73
	940
	3,19
	1859
	12085

	
	
	3500
	37,55
	1183
	2,96
	1940
	12799

	
	
	Max*
	45,41
	1404
	2,78
	2000
	13432

	
	
	
	3901





	
Пропеллер
	
Напруга,V
	
Тяга, г
	Motor-G 3115 KV640

	
	
	
	Струм
	Потужність
	Ефективність
	PWM
	RPM

	
	
	
	А
	W
	g/W
	
	

	






Prop Gemfan 1170R
	







БЖ 32V(8S)
	250
	1,11
	36
	6,94
	1219
	3298

	
	
	500
	2,52
	80
	6,25
	1306
	4617

	
	
	750
	3,91
	125
	6,00
	1356
	5520

	
	
	1000
	6,15
	196
	5,10
	1432
	6377

	
	
	1250
	7,57
	241
	5,19
	1468
	6948

	
	
	1500
	9,81
	313
	4,79
	1517
	7595

	
	
	1750
	12,47
	397
	4,41
	1568
	8205

	
	
	2000
	15,25
	485
	4,12
	1615
	8776

	
	
	2250
	17,76
	565
	3,98
	1655
	9254

	
	
	2500
	20,2
	641
	3,90
	1687
	9301

	
	
	3000
	27,01
	855
	3,51
	1774
	10597

	
	
	3500
	36,23
	1142
	3,06
	1874
	11548

	
	
	4000
	43,29
	1355
	2,95
	1949
	12020

	
	
	Max*
	51,56
	1530
	2,84
	2000
	12402

	
	
	
	4348



	
	
Напруга
	
Тяга, г
	Motor-G 3115 KV900

	
	
	
	Струм
А
	Потужність
W
	Ефективність
g/W
	PWM
	RPM

	


APC 8 x 8EP
	


БЖ 29.6V (8S)
	500
	5,70
	167
	2,99
	1385
	8620

	
	
	750
	10,12
	296
	2,53
	1487
	10572

	
	
	1000
	16,34
	476
	2,10
	1567
	12135

	
	
	1250
	22,42
	651
	1,92
	1640
	13413

	
	
	1500
	31,08
	898
	1,67
	1726
	14741

	
	
	1750
	41,94
	1205
	1,45
	1811
	15891

	
	
	2000
	54,76
	1561
	1,28
	1912
	17071

	
	
	Max*
	68,87
	1948
	1,17
	2000
	17848

	
	
	
	2288





	
	
Напруга
	
Тяга, г
	Motor-G 3115 KV900

	
	
	
	Струм
А
	Потужність
W
	Ефективність
g/W
	PWM

	



Gemfan 1050R
	




БЖ 24V**
	500
	3,57
	85,67
	5,84
	1300

	
	
	750
	5,77
	138,17
	5,43
	1370

	
	
	1000
	8,10
	193,75
	5,16
	1431

	
	
	1250
	10,77
	257,41
	4,88
	1486

	
	
	1500
	13,46
	321,32
	4,67
	1531

	
	
	1750
	16,90
	402,54
	4,35
	1580

	
	
	2000
	20,96
	498,34
	4,02
	1630

	
	
	2500
	28,89
	683,89
	3,66
	1722

	
	
	3000
	39,04
	919,42
	3,27
	1819

	
	
	3500
	51,16
	1196,92
	2,92
	1924

	
	
	Max*
	59,64
	1388,67
	2,76
	1988

	
	
	
	3829,68





	
	
Напруга
	
Тяга, г
	Motor-G 3115 KV900

	
	
	
	Струм
А
	Потужність
W
	Ефективність
g/W
	PWM

	



HQ
Prop 1050
	




БЖ 24V**
	500
	3,38
	80,95
	6,17
	1277

	
	
	750
	5,67
	135,76
	5,54
	1348

	
	
	1000
	8,21
	196,42
	5,08
	1412

	
	
	1250
	11,62
	277,39
	4,51
	1464

	
	
	1500
	13,50
	321,92
	4,66
	1504

	
	
	1750
	18,02
	428,83
	4,08
	1556

	
	
	2000
	21,54
	511,70
	3,94
	1600

	
	
	2500
	30,91
	730,37
	3,42
	1704

	
	
	3000
	42,76
	1004,33
	2,98
	1802

	
	
	3500
	54,11
	1263,09
	2,77
	1894

	
	
	Max*
	59,54
	1385,73
	2,68
	1939

	
	
	
	3710,39



	
	
Напруга
	
Тяга, г
	Motor-G 3115 KV900

	
	
	
	Струм
А
	Потужність
W
	Ефективність
g/W
	PWM

	


HQ
Prop 1045
	




БЖ 24V**
	500
	3,70
	88,66
	5,61
	1328

	
	
	750
	5,99
	143,62
	5,25
	1394

	
	
	1000
	8,56
	204,88
	4,90
	1453

	
	
	1250
	11,08
	264,73
	4,72
	1508

	
	
	1500
	14,93
	355,93
	4,22
	1568

	
	
	1750
	18,22
	433,57
	4,04
	1622

	
	
	2000
	22,27
	529,08
	3,79
	1666

	
	
	2500
	30,65
	724,56
	3,47
	1771

	
	
	3000
	39,19
	922,71
	3,25
	1851

	
	
	3500
	51,51
	1205,04
	2,90
	1957

	
	
	Max*
	56,88
	1326,63
	2,81
	2000

	
	
	
	3729,40
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